Załącznik nr 1 – Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 32

**CZĘŚĆ NR 32.**

**DROBNY SPRZĘT AKWARIOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK / NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| I. | DROBNY SPRZĘT AKWARIOWY : | | |
| 1. | FILTRY KUBEŁKOWE Z DOLNYM ZAWOREM SPUSTOWYM : | | |
| 1.1. | * Zastosowanie do zbiorników 1500 litrów * Wydajność pompy minimum 1700 litrów/godzinę * Max podnoszenie 2,6 m * Pobór prądu 50W (pompa), * Pojemność kubła 18 litrów * Wymiary 570x355 * Zawór spustowy na dole kubła * Komplet wkładów filtracyjnych * Zestaw zaworów odcinających na wężu doprowadzającym i odprowadzającym wodę | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 2. | FILTR KUBEŁKOWY Z TERMOREGULACJĄ : | | |
| 2.1 | * Zastosowanie do zbiorników 1200 litrów * Wydajność pompy minimum 1700 litrów/godzinę * Max podnoszenie 2,6 m * Pobór prądu 25W (pompa), min 500 W (grzałka) * Zintegrowany termometr elektroniczny i termostat * Pojemność kubła 25 litra * Wymiary 567x330x330 * Potrójne przyłącze: Dwie rury zasysające jedna wypustowa * Wbudowany system samozalewania * Wskaźnik zabrudzenia * Komplet wkładów filtracyjnych | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 3. | POMPY CYRKULACYJNE DO WODY : |  |  |
| 3.1 | * Możliwość pracy w zanurzeniu jak na powietrzu * Wydajność min 6500 l/godzinę * Możliwość pracy na powietrzu jak i pod wodą * Wysokość tłoczenia min.3,8 m * Moc 95W | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 4. | GRZAŁKI ZATAPIALNE : | | |
| 4.1 | * Grzałki zanurzeniowe z przewodem 4 m z wtyczką * **Moc skuteczna 500 W lub 1500 W. W zależności od mocy zaoferowanej grzałki należy dostarczyć:** * **grzałka o mocy 500 W – 90 szt.  lub** * **grzałka o mocy 1500 W – 30 szt.** * Zabezpieczenia przed przebiciem * Dobra izolacja przed wpływem wody * Materiał obojętny dla ryb (wykluczone związki miedzi) | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 5. | DYFUZORY SILIKONOWE RUROWE : | | |
| 5.1 | * Podstawa dyfuzora długości 1000 mm, średnica 32 mm * Wersja balastowana * Membrana silikonowa * Wielkość pęcherzyków 2-2,4 mm * W komplecie do każdego dyfuzora 2 dodatkowe membrany silikonowe z obejmami | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |

**Data i podpis Wykonawcy :** …………………………………