Załącznik nr 1 – Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 32

**CZĘŚĆ NR 32.**

**DROBNY SPRZĘT AKWARIOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE**TAK / NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| I. | DROBNY SPRZĘT AKWARIOWY : |
| 1. | FILTRY KUBEŁKOWE Z DOLNYM ZAWOREM SPUSTOWYM : |
| 1.1. | * Zastosowanie do zbiorników 1500 litrów
* Wydajność pompy minimum 1700 litrów/godzinę
* Max podnoszenie 2,6 m
* Pobór prądu 50W (pompa),
* Pojemność kubła 18 litrów
* Wymiary 570x355
* Zawór spustowy na dole kubła
* Komplet wkładów filtracyjnych
* Zestaw zaworów odcinających na wężu doprowadzającym i odprowadzającym wodę
 | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 2. | FILTR KUBEŁKOWY Z TERMOREGULACJĄ : |
| 2.1 | * Zastosowanie do zbiorników 1200 litrów
* Wydajność pompy minimum 1700 litrów/godzinę
* Max podnoszenie 2,6 m
* Pobór prądu 25W (pompa), min 500 W (grzałka)
* Zintegrowany termometr elektroniczny i termostat
* Pojemność kubła 25 litra
* Wymiary 567x330x330
* Potrójne przyłącze: Dwie rury zasysające jedna wypustowa
* Wbudowany system samozalewania
* Wskaźnik zabrudzenia
* Komplet wkładów filtracyjnych
 | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 3. | POMPY CYRKULACYJNE DO WODY : |  |  |
| 3.1 | * Możliwość pracy w zanurzeniu jak na powietrzu
* Wydajność min 6500 l/godzinę
* Możliwość pracy na powietrzu jak i pod wodą
* Wysokość tłoczenia min.3,8 m
* Moc 95W
 | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 4. | GRZAŁKI ZATAPIALNE : |
| 4.1 | * Grzałki zanurzeniowe z przewodem 4 m z wtyczką
* **Moc skuteczna 500 W lub 1500 W. W zależności od mocy zaoferowanej grzałki należy dostarczyć:**
* **grzałka o mocy 500 W – 90 szt. lub**
* **grzałka o mocy 1500 W – 30 szt.**
* Zabezpieczenia przed przebiciem
* Dobra izolacja przed wpływem wody
* Materiał obojętny dla ryb (wykluczone związki miedzi)
 | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 5. | DYFUZORY SILIKONOWE RUROWE : |
| 5.1 | * Podstawa dyfuzora długości 1000 mm, średnica 32 mm
* Wersja balastowana
* Membrana silikonowa
* Wielkość pęcherzyków 2-2,4 mm
* W komplecie do każdego dyfuzora 2 dodatkowe membrany silikonowe z obejmami
 | ……………………………………… | ……………………………………… |

**Data i podpis Wykonawcy :** …………………………………