**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 2.

Przedmiot zamówienia:...................................................................................................................

Producent:.......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE**TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | HOMOGENIZATOR |
| 1.1. | Zasilanie: 220 V | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.2. | Moc minimalna: 145 W | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.3 | Moc robocza: nie mniej niż 75 W | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.4. | Możliwość pracy z próbami od 0,1 do 100 lub więcej mililitrów | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.5. | Maksymalna prędkość obrotowa: min. 35000 rpm | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.6. | Regulacja prędkości w zakresie od 8 do 35000rpm | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.7. | Wymiary:Szerokość 5 – 7 cmDługość: 19 – 24 cm | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.8. | Waga: od 306 do 800 g | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.9. | Dwa noże i statyw z zestawie  | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.10. | Natężenie hałasu nie wyższe niż 68 dB | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.11. | Temperatura pracy od 5 do 45 0 C | ……………………………………… | ……………………………………… |

 **Data i podpis Wykonawcy : …………………………**