**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 6.

Przedmiot zamówienia:...................................................................................................................

Producent:.......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu):……………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE**TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | OSMOMETR:  |
| 1.1. | Wbudowana automatyczna kalibracja  | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.2.  | Rozdzielczość ± 1 mmol/kg | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.3. | Zakres 20-3200 mmol/kg | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.4. | Czas pomiaru ok. 90 sekund | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.5. | Objętość próbki –nominalna 10µl (z możliwością zastosowania analizy mniejszych większych objętości)  | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.6. | Temperatura robocza w zakresie – 15-35°C | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.7 | Powtarzalność odczytu ≤ 2 mmol, SD w zakresie odczytu od 20 do 1000 mmol/kg | ……………………………………… | ……………………………………… |
| 1.8. | Odczyt na wbudowanym ekranie LCD o rozdzielczości nie mniejszej nić 240x128 pikseli | ……………………………………… | ……………………………………… |

 **Data i podpis Wykonawcy : …………………………**