**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 6.

Przedmiot zamówienia:...................................................................................................................

Producent:.......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu):……………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | OSMOMETR: | | |
| 1.1. | Wbudowana automatyczna kalibracja | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.2. | Rozdzielczość ± 1 mmol/kg | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.3. | Zakres 20-3200 mmol/kg | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.4. | Czas pomiaru ok. 90 sekund | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.5. | Objętość próbki –nominalna 10µl (z możliwością zastosowania analizy mniejszych większych objętości) | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.6. | Temperatura robocza w zakresie – 15-35°C | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.7 | Powtarzalność odczytu ≤ 2 mmol, SD w zakresie odczytu od 20 do 1000 mmol/kg | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.8. | Odczyt na wbudowanym ekranie LCD o rozdzielczości nie mniejszej nić 240x128 pikseli | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |

**Data i podpis Wykonawcy : …………………………**